**Картофелесажалка малогабаритная КСТ-1А** предназначена для посадки семенного картофеля на выбранную глубину с одновременной заделкой в почву и образованием почвенного гребня по необходимой высоте согласно выбранной Вами агротехнологии.

**Картофелесажалка малогабаритная КСТ-1А** применяется на приусадебных участках и огородах.

**Картофелесажалка малогабаритная КСТ-1А** агрегатируется с мотоблоками среднего и тяжелого типа отечественного и импортного производства. При использовании **картофелесажалки малогабаритной** на легких почвах возможно использование мотоблока легкого типа (мотоблок приобретается отдельно).

      Возможна комплектация **картофелесажалки малогабаритной** туковысевающим аппаратом для одновременного, с посадкой картофеля,  внесения в рядки минеральных удобрений.

**Техническая характеристика**

Вес, не более..…………………………………………….......33 кг

Емкость бункера .………………………………………….......34 л

Ширина колеи опорно-приводных колес….....…………0,4-0,6 м

Количество  высаженных   клубней  на  1 п. м. (на стандартной

транспортерной ленте)....…...….........................................5 шт.

Производительность за 1 час чистого времени  …….0,2-0,25 га

**Картофелесажалка малогабаритная КСТ-1А в агрегате с мотоблоком МБ 90**