|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | |  |  | | --- | --- | |  |  | | **Tube type:** | Solid State Rectifier | | | **Identical to** | **E3000C2** |  |  |  | | --- | --- | | **Filament** |  | | **Description** | Einweg-Gleichrichter 3000 V, 2 mA  [Text in other languages (may differ)](javascript:void(0);) | |  | |  |  | | --- | |  | |  | |  | | --- | | http://static2.radiomuseum.org/img/b_t.gif | | [tv18~~1.jpg](javascript:void(0);) | | E3000C2: Eigene Sammlung Egon Strampe | |  | |