|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |

|  |  |
| --- | --- |
|  |   |
| **Tube type:** | Solid State Rectifier  |

 |
| **Identical to** | **E3000C2** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Filament** |  |
| **Description** | Einweg-Gleichrichter 3000 V, 2 mA  Text in other languages (may differ) |
|  |

|  |
| --- |
|  |

 |   |

|  |
| --- |
| http://static2.radiomuseum.org/img/b_t.gif |
| tv18~~1.jpg |
| E3000C2: Eigene SammlungEgon Strampe  |
|   |

 |