**Приводные ремни для Лиды-1600:**

**ПРАВАЯ СТОРОНА**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N****п/п** | **Элемент привода** | **Типоразмер клинового ремня, цепи** | Цена??? |
| **1** | **2** | **3** |  4 |
|  1 | Промежуточный вал промежуточной передачиВариатор | Клиновой ремень широкого сечения71 х 30 х 2595 La ±10 KEVLAR |  |
| 2 | Промежуточная передача молотильного барабана | Составной клиновой ремень 5 НВ 2830 L a ±10 |  |
| 3 | Промежуточный вал зернового элеватораПривод зернового элеватора | Комплект клиновых ремней узкого сечения2х17х 4100 L I ±15 |  |
| 4 | Промежуточный вал промежуточной передачи колосового элеватораПривод колосового элеватора | Клиновой ремень узкого сечения 2SPB 2500 LW ±20 |  |
| 5 | Промежуточная передача колосового элеватора, транспортирующий шнек колосового элеватора | Роликовая цепь10В-01-73 |  |
| 6 | Двигатель,промежуточная передача | Комплект клиновых ремней узкого сечения2SPА 1600 LW ±15 | Не нужен |
| 7 | Промежуточная передача, вентиляторПривод вентилятора системы охлаждения | Комплект клиновых ремней узкого сечения2SPА 1600 LW ±15 |  |
| 8 | Двигатель,генератор-кондиционерПривод водяного насоса  | Клиновой ремень 8РК 1727 LB ±8 |  |
| 9 | Промежуточная передача, сепарирующий барабан Привод осадочного барабана | Клиновой ремень узкого сечения Z 2624 L W ±15 (10 2600 L I ±15) |  |

**ЛЕВАЯ СТОРОНА**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N****п/п** | Элемент привода | Типоразмер клинового ремня, цепи |  Цена |
| **1** | **2** | **3** |  4 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  1 | Двигатель, промежуточный вал | Составной клиновой ремень6 НВ 4985К La ±10 KEVLAR |  |
| 2 | Двигатель, система выгрузкиПривод системы выгрузки | Составной клиновой ремень2 НВ 5500 La ±10 KEVLAR |  |
| 3 | ДвигательОбъемный гидропривод передвижения | Составной клиновой ремень5 НВ 2150 La ±10 (К) KEVLAR |  |
| 4 | Промежуточный вал, очисткаПривод системы очистки | Клиновой ремень ХPB 2150 La±10 |  |
| 5 | Промежуточный вал, верхний вал наклонной камерыПривод наклонной камеры | Составной клиновой ремень 3 НВ 3300 La ±10 |  |
| 6 | Устройство очистки СоломотрясПривод соломотряса | Клиновой ремень узкого сеченияSPB 3730 LW ±30 |  |
| 7 | Молотильный барабан, направляющий барабанПривод направляющего барабана | Составной клиновой ремень 2 НВ 2062 La +10/-5 (К) KEVLAR |  |
| 8 | Направляющий барабан, сепарирующий барабанПривод сепарирующего барабана | Комплект клиновых ремней узкого сечения 2ХРВ 2150 La +20 BEST.-ZEI |  |
| 9 | Сепарирующий барабан, барабан для соломыПривод барабана для соломы | Комплект клиновых ремней узкого сечения 2SPB 1900LW ±20 | Не нужен |
| 10 | Верхний вал наклонной камеры Промежуточная передача жатки | Составной клиновой ремень4 НВ 4800 КLa ±10 (К) KEVLAR |  |
| 11 | Двигатель-муфта измельчителя | 2**НС** 3270 |  |
| 12  | Муфта измельчителя-измельчитель | 2НВ 6745 |  |