**Приводные ремни для Лиды-1600:**

**ПРАВАЯ СТОРОНА**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N**  **п/п** | **Элемент привода** | **Типоразмер клинового ремня, цепи** | Цена  ??? |
| **1** | **2** | **3** | 4 |
| 1 | Промежуточный вал промежуточной передачи  Вариатор | Клиновой ремень широкого сечения  71 х 30 х 2595 La ±10 KEVLAR |  |
| 2 | Промежуточная передача молотильного барабана | Составной клиновой ремень  5 НВ 2830 L a ±10 |  |
| 3 | Промежуточный вал зернового элеватора  Привод зернового элеватора | Комплект клиновых ремней узкого сечения  2х17х 4100 L I ±15 |  |
| 4 | Промежуточный вал промежуточной передачи колосового элеватора  Привод колосового элеватора | Клиновой ремень узкого сечения  2SPB 2500 LW ±20 |  |
| 5 | Промежуточная передача колосового элеватора, транспортирующий шнек колосового элеватора | Роликовая цепь  10В-01-73 |  |
| 6 | Двигатель,  промежуточная передача | Комплект клиновых ремней узкого сечения  2SPА 1600 LW ±15 | Не нужен |
| 7 | Промежуточная передача, вентилятор  Привод вентилятора системы охлаждения | Комплект клиновых ремней узкого сечения  2SPА 1600 LW ±15 |  |
| 8 | Двигатель,  генератор-кондиционер  Привод водяного насоса | Клиновой ремень 8РК 1727 LB ±8 |  |
| 9 | Промежуточная передача, сепарирующий барабан  Привод осадочного барабана | Клиновой ремень узкого сечения  Z 2624 L W ±15  (10 2600 L I ±15) |  |

**ЛЕВАЯ СТОРОНА**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N**  **п/п** | Элемент привода | Типоразмер клинового ремня, цепи | Цена |
| **1** | **2** | **3** | 4 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Двигатель, промежуточный вал | Составной клиновой ремень  6 НВ 4985К La ±10 KEVLAR |  |
| 2 | Двигатель, система выгрузки  Привод системы выгрузки | Составной клиновой ремень  2 НВ 5500 La ±10 KEVLAR |  |
| 3 | Двигатель  Объемный гидропривод передвижения | Составной клиновой ремень  5 НВ 2150 La ±10 (К) KEVLAR |  |
| 4 | Промежуточный вал, очистка  Привод системы очистки | Клиновой ремень  ХPB 2150 La±10 |  |
| 5 | Промежуточный вал, верхний вал наклонной камеры  Привод наклонной камеры | Составной клиновой ремень  3 НВ 3300 La ±10 |  |
| 6 | Устройство очистки Соломотряс  Привод соломотряса | Клиновой ремень узкого сечения  SPB 3730 LW ±30 |  |
| 7 | Молотильный барабан, направляющий барабан  Привод направляющего барабана | Составной клиновой ремень  2 НВ 2062 La +10/-5 (К) KEVLAR |  |
| 8 | Направляющий барабан, сепарирующий барабан  Привод сепарирующего барабана | Комплект клиновых ремней узкого сечения  2ХРВ 2150 La +20 BEST.-ZEI |  |
| 9 | Сепарирующий барабан, барабан для соломы  Привод барабана для соломы | Комплект клиновых ремней узкого сечения  2SPB 1900  LW ±20 | Не нужен |
| 10 | Верхний вал наклонной камеры Промежуточная передача жатки | Составной клиновой ремень  4 НВ 4800 К  La ±10 (К) KEVLAR |  |
| 11 | Двигатель-муфта измельчителя | 2**НС** 3270 |  |
| 12 | Муфта измельчителя-измельчитель | 2НВ 6745 |  |